**CHECK-LIST  
CK1 - Famiglia di Pericoli:** Luoghi di Lavoro **CK1.8 - Pericoli:** Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni

**Check List - Procedure Standardizzate**

Realizzato secondo le procedure standardizzate ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i rif. All. IV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COD** | **Requisito** | **SI** | **NO** | **NOTE** |
| 01 | I posti di lavoro e di passaggio sono idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa? |  |  |  |
| 02 | Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, sono adottate altre misure o cautele adeguate? |  |  |  |
| 03 | I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività sono concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro? |  |  |  |
| 04 | I luoghi di lavoro all'aperto sono opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente? |  |  |  |
| 05 | Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti? |  |  |  |
| 06 | Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto sono protetti da livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri? |  |  |  |
| 07 | Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente? |  |  |  |
| 08 | Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto non possono scivolare o cadere? |  |  |  |
| 09 | I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro sono sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza? |  |  |  |

N.B.

Le disposizioni della CK1.4, ai punti 01, 02, 03, 04, 05 e relative note, sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.

Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo della CK1.4, ai punti 01, 02, 03, 04, 05 e relative note, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.